|  |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | *(физическо или юридическо лице, обединение или друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която е установено)* |
| Седалище по регистрация: |  |
| ЕИК / Код по регистър БУЛСТАТ/ регистрационен номер или друг идентификационен код: |  |
| Представляващ | *(законен представител или лице, специално упълномощено за участие в процедурата, което се доказва с документ за упълномощаване (пълномощно) – Приложение № 1 към Прогнозната стойност)* |

**ДО**

**……………………………………………..**

**……………………………………………… (изписва се наименованието на представителството).**

**ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на поръчката: | ***„……………………………………………………………………………………… ”*** |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След като се запознах(ме) с техническата спецификация във връзка с предстоящо провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „………………… ” предлагаме следните прогнозни стойности по дейности, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Базова оферта** | | | | | |
| Вещ | Описание на артикула | Мерна единица  име | количество | Единична цена | Стойност на артикула |
| **А** | **Общи изисквания** | | | | |
| 1 | Подготовка и подаване файл до  Отдела (DOB) за управление на плана на безопасността на обекта и всички допълнителни изменения, ако е необходимо. | LS | 1 |  |  |
| 2 | Доставете услуга за управление на безопасността на обекта по време на проекта (Програма за квалифицирано лице за безопасност на обекта). | LS | 1 |  |  |
| 3 | Получаване и заплащане на всички разрешителни за строеж и разрешителни за отписване на дълг. | LS | 1 |  |  |
| 4 | Осигуряване на „реални чертежи на готовото строителство“ след приключване на проекта. | LS | 1 |  |  |
| 5 | Останали общи условия. Вижте спецификацията за подробности. | LS | 1 |  |  |
| **Междинна сума** | | | | | **$ 0.00** |
| **B** | **Обща работа, надбавки и ценови единици - важат за целия проект** | | | | |
| 1 | Инсталиране, поддръжка и демонтаж на защитата, както е показано в "План за безопасност на обекта". Включва защита на всички съседни имоти. | LS | 1 |  |  |
| 2 | Осигуряване на 100% достъп на скелетата на всички фасади в рамките на целия проект. Съдействане и осигуряване на достъп за преглед на фасадата отблизо. Вижте спецификациите за подробности. | LS | 1 |  |  |
| 3 | Отстраняване и подмяна на натрошени, нащърбени, обезцветени, изместени или напукани тухли. Надбавки - 50 индивидуални тухли. | EA | 50 |  |  |
| 4 | Отстраняване и подмяна на натрошени, нащърбени, обезцветени, изместени или напукани тухли. Надбавки | SF | 500 |  |  |
| 5 | Изрязване и префугиране на фугите в зидарията в области, които не надвишават 5 SF. Надбавки - 20 места. | LOC | 20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Изрязване и префугиране на фугите в зидарията в области над 5 SF. Надбавки | SF | 1000 |  |  |
| 7 | Ремонт на пукнатините в зидарията. Изваждане / подмяна на тухлите в зидарията в съответствие с детайлите. Надбавки | LF | 10 |  |  |
| 8 | Ремонт на пукнатините в зидарията. Изрязване и пренареждане в съответствие с детайлите. Надбавки | LF | 10 |  |  |
| 9 | Подмяна на дефектните мраморни первази с нови такива. Включване на труд и режийни разходи. Надбавки | LF | 100 |  |  |
| 10 | Ремонт на ъгъла на корниза / надпрозоречната греда. Изваждане на / подмяна на 3 реда разместени тухли, монтирайте нов обков от неръждаема ламарина, подкорнизен ръб от неръждаема стомана и дренажните отвори в тухлите. Надбавки. | LF | 24 |  |  |
| 11 | Подмяна на влошения ъгъл на корнизите / надпрозоречните греди с нови поцинковани (само стоманени елементи). Отпуснати средства 24 LF. | LF | 24 |  |  |
| 12 | Изстъргване, премахване на отпуснатата боя, почистване, грундиране и намазване с 2 слоя алкиден емайл лак всички открити стоманени части.  Надбавки | LF | 24 |  |  |
| 13 | Изграждане на нова или подмяна на дефектната разширителна фуга. Надбавки | LF | 200 |  |  |
| 14 | Изграждане или подмяна на съществуващите метални стенни мембрани с нови медни такива с покритие от калай. Надбавки | LF | 60 |  |  |
| 15 | Ремонт на заливките от бетон или бетонна замазка. Включване на слой от инхибитор на корозия и 2 слоя дишаща хидроизолационна мембрана. Надбавки | SF | 50 |  |  |
| 16 | Замазка на повърхността на балконите с циментов изравняващ материал. Включва:  подготвителни работи (ремонт и отстраняване на кух и не залепнал бетон, ремонт ако е необходимо) и довършителни слоеве (полиуретанова хидроизолационна мембрана с покритие за ходене). Надбавки | SF | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Подмяна на парапета според детайлите, чертежите и чертежите. Надбавки | LF | 25 |  |  |
| 18 | Извършване на разнообразни ремонти на покрива. Поставяне на обков на покривните пукнатини с нанасяне на течност, покриване с руло от покривна подсилена мембрана на 5 места до  12" x 12". | LOC | 5 |  |  |
| 19 | Външно боядисване. Надбавки | SF | 100 |  |  |
| 20 | Епоксидно закрепване, включва уплътнител. Надбавки | EA | 10 |  |  |
| 21 | Ежедневни разходи за услугата „Мениджър по безопасността на обекта“, осигуряваща непрекъснат контрол на безопасността на обекта. | ДЕН | 1 |  |  |
| 22 | Ежедневни разходи за услугата „Мениджър по безопасността на обекта“, осигуряваща надзор на безопасността на обекта на непълно работно време. | ДЕН | 1 |  |  |
| 23 | Седмични разходи за услугата надзор на безопасността на обекта на пълен работен ден, предоставяна от „Квалифицирано лице за безопасност на обекта“. | СЕДМИЦА | 1 |  |  |
| **Междинна сума** | | | | | **$ 0.00** |
| **С** | **Ремонт на северна фасада** | | | | |
| 1 | Доставете на достъп и пробиване на отвори за сонда на външна стена (24"x 24" отвори за сонда в зидарията или 8"x 8" отвори за сонда в бетона). Изграждане, подновяване и демонтаж на временната защита от атмосферни влияния на отворите за сонда. Вижте плановете за местонахождението и видовете отвори за сонда. | EA | 5 |  |  |
| 2 | Отстраняване на външната боя от тухли на зидания панел на 4-ти етаж и от преградната стена. При необходимост включване на подмяна на тухли. | LS | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Измиване под налягане и химически премахване на замърсявания, органичен растеж, ефлоресценция и др. от фасадата. Покриване с 2 слоя дишаща хидроизолационна мембрана всички открити бетонни повърхности. Вижте спецификацията за подробна информация. | LS | 1 |  |  |
| 4 | Изрязване и пренареждане на зиданите фуги, както е посочено на чертежите. Вижте чертежите и спецификациите за подробности. | LS | 1 |  |  |
| 5 | Извършване на ремонт на бетона на плочите на балконите (отгоре и / или отдолу) и бордюрите и фасадните вежди. Включване на инхибитор на корозия. Покриване на всички ремонтирани зони със защитно, хидроизолиращо покритие. Вижте подробностите и спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 6 | Извършване на ремонти със заливане с бетон на местата на парапетите (до 12" x 12" размер за местоположение). Вижте подробностите и спецификациите за справка. | LOC | 2 |  |  |
| 7 | Подмяна на парапетите на всички балкони и терасата на 3 етаж с нови, по детайл. Доставете на чертежи и чертежи, подготвени и подпечатани от регистриран от град Ню Йорк професионален инженер. | LS | 1 |  |  |
| 7 | Ремонт на наклона на повърхността на балконите с материал на циментова основа на всички балкони. Включване на: подготвителни работи (ремонт и отстраняване на кухи бетони), ремонт според нуждите (с изключение на посочените ремонти в C5) и довършителни слоеве  (полиуретанова хидроизолационна мембрана с покритие за ходене). | LS | 1 |  |  |
| 9 | Отстраняване / възстановяване на парапетната стена. Изграждане на нова каменна отливка, медна мембрана с калаено покритие през стената и всички елементи, както е показано подробно и описано в спецификациите. | LS | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Изграждане на нов меден събирател за дъждовна вода с диаметър 4" на фасадата и нивото на покрива. Изрязване на бетонните бордюри, монтирайте през стената / оточни тръби за дъждовна вода от балконите и преградата на покрива (по една тръба за отичане на водата на всеки балкон). Заливане на пукнатините с течен изолатор. Изливане на нов бетон според спецификациите. | LS | | 1 | |  |  |
| 11 | Отстраняване / подмяна на всички кутии на климатици и жалузи. Всички работи да се извършват заедно с подмяна на прозорците. Включване на замазка, стоманена мембрана от неръждаема стомана през стената, хидроизолация с оточни отвори и подкорнизен ръб отдолу. Всички работи да се извършват в съответствие с подробностите и спецификациите. | LS | 1 | |  | |  |
| 12 | Отстраняване на охранителните решетки на фасадата на 1 етаж. Подмяна на металните външни врати на 1-ви етаж и на нивото на преградата. Вижте спецификациите за подробности. | LS | 1 | |  | |  |
| 13 | Отстраняване / подмяна с нови на поцинкованите корнизи на первазите на вратите. Всички работи да се извършват съгласно детайлите и спецификациите. | LS | 1 | |  | |  |
| 14 | Отстраняване / подмяна на ламаринените листове с новото медно покритие на терасата на 3 етаж. Вижте спецификацията за подробности. | LF | 25 | |  | |  |
| 15 | Отстраняване на дефектния мраморен перваз с нов такъв. Вижте чертежите за локации. Всички работи да се извършват съвместно със подмяна на прозорци и съгласно спецификациите. | LS | 1 | |  | |  |
| 16 | Подмяна на всички стъклопакети на жилищните помещения с нови алуминиеви прозорци и врати. Включване на всички елементи по детайли и спецификации. | LS | 1 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Подмяна на входната врата и витринната част на 1 етаж с нова от алуминий. Всички работи да се извършват в съответствие със спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 18 | Отстраняване и подмяна на натрошени, нащърбени, обезцветени, разместени или напукани тухли. Вижте чертежите за локациите. Работата да се извършва в съответствие със спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 20 | Добавяне на разходите за тестване на парапетни анкери. | EA | 15 |  |  |
| **Северна фасада Междинна сума** | | | | | **$ 0.00** |
| **д** | **Ремонт на южна фасада** | | | | |
| 1 | Доставете на достъп и извършване на диагностично измерване със сонди върху външна стена (24"x24” сонди за зидарии или 8"x8" сонди за бетон). Монтаж, поддръжка и демонтаж на временна защита на отворите за сондите от климатични въздействия. Виж плановете за местоположение и тип на сондите. | EA | 5 |  |  |
| 2 | Отстраняване на устройството на антената на 8-ия етаж. Извършване на всички необходими ремонти по зидарията, свързани с този артикул. | LS | 1 |  |  |
| 3 | Премахване на външния воден клапан канала за електрически кабели в задния двор. Ремонт на рамката и нанасяне на довършително покритие върху цялата вътрешна стена с грунд и 2 слоя покривна боя. За подробности виж спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 4 | Отстраняване на защитните решетки на прозорците и бодливата тел в задния двор. Ремонт на зидарията, както се изисква. | LS | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Измазване на горната част на зиданите колони във вътрешния заден двор. Отстраняване на 3 реда фасадни тухли, монтиране самозалепваща се хидроизолационна мембрана и измазване крилото на прозореца. Изграждане на нови медни оточни тръби с калаено покритие и пренареждане тухлите. Подмяна на ламаринените "reglet" обшивки, пренареждане тухлите. Включване на всички елементи, както е описано в спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 6 | Отстраняване на портланд циментовата мазилка ("stucco") от влошените тавани. (100%). Скарифициране и почистване на откритата повърхност. Ремонт според предвидените средства. Измиване под налягане и нанасяне на 2 слоя дишащо хидроизолационно покритие. | LS | 1 |  |  |
| 8 | Отстраняване / подмяна на мазилката Портланд от 16-тия етаж. Работата да се извършва в съответствие със спецификациите и подробностите. | LS | 1 |  |  |
| 9 | Подмяна на парапета на покрива с нов според детайла. Включване на ограничител от неръждаема стомана с ръб, свързани ремонти (зидария, ремонт на покрива, уплътнител) и всички елементи, както е посочено. Осигуряване на чертежи и чертежи и изчисления, подготвени и подпечатани от регистриран в Ню Йорк професионален инженер. | LF | 15 |  |  |
| 10 | Ремонт на щурца на 3-ти, 4-ти, 5-ти, 8-ми, 9-ти и 15-ти етаж. Изваждане на и подмяна на 3 реда тухли, монтирайте хидроизолация, ламаринена обшивка от неръждаема стомана, подкорнизен ръб и дренажни отвори. Всички работи да се извършват съгласно детайли и спецификации. | LS | 1 |  |  |
| 11 | Изстъргване, премахване на отпуснатата боя, почистване на грунда и намазване с 2 слоя алкиден емайл лак на всички открити стоманени елементи. Работата да се извършва, както е описано в спецификациите. | LS | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Подмяна на всички съществуващи прозорци и капандури с нова алуминиева дограма. Включване на хидроизолация, изолация от неръждаема стомана през стената, подкорнизен ръб, дренажни отвори, повторно поставяне и замазване. Извършване на работата в съответствие със спецификациите. Включване на изграждането на компоненти, както е показано на детайлите. | LS | 1 |  |  |
| 13 | Изваждане / подмяна на всички АС кутии и жалузи. Цялата работа да се извършва съвместно с подмяната на прозорците. Включване на циментово покритие, плоча от неръждаема стомана, изолация през стената, хидроизолация с первази, дренажни отвори и подкорнизен ръб под елемента. Всички работи да се извършват в съответствие с детайлите и спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 14 | Подмяна на дефектните мраморни первази с нови такива. Вижте чертежите за локациите. Всички работи да се извършват свързващо със подмяна на прозорци и съгласно спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 15 | Ремонт на пукнатините в зидарията. Изваждане и подмяна на тухлите в съответствие с детайлите. Вижте чертежите за локации. Работата да се извършва в съответствие със спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 16 | Изваждане и подмяна на натрошени, обезцветени, изместени или напукани тухли. Вижте чертежите за локациите. Работата да се извършва в съответствие със спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 17 | Изрязване и пренареждане на фугите в зидарията на местата, посочени в плановете. Вижте чертежите и спецификациите за подробности. | LS | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Изграждане на нови вертикални разширяващи и фугиращи замазки на мястото, посочено на чертежите. Изрязване, почистване, запълване и замазване със вид силикон според детайл. | LS | 1 |  |  |
| 19 | Извършване на ремонт на прозорците и облицовките по преградата. Изстъргване, почистване, грундиране и намазване с два слоя боя. Поставяне отново на силикон. При необходимост добавяне или подмяна на влошените части. | EA | 2 |  |  |
| 20 | Добавяне на разходи за тест за изтегляне на котви на парапети (две места / тестове). | EA | 2 |  |  |
| **Южна фасада междинна сума** | | | | | **$ 0.00** |
| **E** | **Ремонт на източна фасада** | | | | |
| 1 | Доставете на достъп и отвори за сондажни отвори на външната стена (24 "x 24" сондажни отвори в зидарията или 8 "x 8" сондажни отвори в бетона). Изграждане, подновяване и ремонт на временната защита от атмосферни влияния на отворите за сонда. Вижте плановете за местонахождението и видовете. | EA | 5 |  |  |
| 2 | Извършване на ремонт на прозорците и облицовките на 16-ти етаж. Изстъргване, почистване, грундиране на рамките на прозорците и облицовката. Нанасяне на 2 слоя  боя. Добавяне или подмяна на влошените елементи с такива. Вижте спецификациите за подробности. | EA | 1 |  |  |
| 3 | Изграждане на нови разширителни и / или контролни фуги. Работата включва: рязане на зидария / бетон, монтаж на ново гумено уплътнение, маскираща лента, грунд и уплътнител. Всички работи да се извършват в съответствие с чертежите и спецификациите. | LS | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Инсталиране на ново разширително/компенсационно съединение. Пробиване на отвори с диаметър 2’ в мазилката, инсталиране на разширително/компенсационно съединение за всеки детайл, замяна на тухли. Работата включва инсталиране на нов уплътнителен шнур, уплътнителна лента, грунд, уплътнител, и инсталация на стабилизатор на съединение. Всички работи трябва да бъдат извършени в съответствие с чертежите и спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 5 | Монтиране на нова контролна фуга (бетонна тухла). Изваждане / подмяна на зидарията, изграждане на контролна фуга според детайлите, Подмяна на тухлите. Работата включва изграждане на ново гумено уплътнение, маскираща лента, грунд, уплътнител и монтаж на стабилизатор. Всички работи да се извършват в съответствие с чертежите и спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 6 | Извършване на ремонт на бетони. Отстраняване на разхлабения или прекомерно разлепен хоросан. Изрязване на целия влошен бетон от колоните (включително арматурата която се простира извън контура на сградата). Почистване на района. Нанасяне на антикорозионно покритие, отново запълване на дупките с бетон и заглаждане на повърхността. Всички работи да се извършат както е описано и показано в спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 7 | Измиване под налягане и покриване с 2 слоя дишащо хидроизолационно покритие на всички открити бетонни повърхности. Ремонта на бетонните части и разширителните фуги трябва да приключи преди тази част. | LS | 1 |  |  |
| 8 | Отстраняване на уплътнителя на покрива от парапетната стена. Ремонт / подмяна на зидарията в тази зона. | LS | 1 |  |  |
| 9 | Изваждане и подмяна на натрошени, обезцветени, изместени или напукани тухли. Надбавки 100 индивидуални тухли | EA | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Изваждане и подмяна на натрошени, обезцветени, изместени или напукани тухли. Вижте плановете за местоположение. | LS | 1 |  |  |
| 11 | Отстраняване и подмяна на натрошени, обезцветени, изместени или напукани тухли. Надбавки | SF | 500 |  |  |
| 12 | Изрязване и пренареждане на фугите в зидарията. Извършване на работата в съответствие с детайлите и спецификациите. Вижте плановете за локациите. | LS | 1 |  |  |
| 13 | Изрязване и пренареждане на фугите в зидарията. Извършване на работата в съответствие с детайлите и спецификациите. Надбавки | SF | 1000 |  |  |
| **Източна фасада междинна сума** | | | | | **$ 0.00** |
| **F** | **Ремонт на западна фасада** | | | | |
| 1 | Доставете на достъп и пробиване на сондажни отвори на външната стена (24"x 24" сондажни отвори в зидарията или 8"x 8" сондажни отвори в бетона). Изграждане, подновяване и демонтаж на временната защита от атмосферни влияния на сондажните отвори. Вижте плановете за местонахождението и видовете сондажни отвори. | EA | 5 |  |  |
| 2 | Отстраняване / възстановяване на парапетната стена. Включване на нови предварително отлети камъни и всички елементи, както е показано на детайлите. | LS | 1 |  |  |
| 3 | Изваждане / подмяна на съществуващият щурц с нова поцинкована преграда. Всички работи да се извършват съгласно детайлите и спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 4 | Подмяна на металната външна врата на оберлихта. Вижте спецификациите и подробностите. | EA | 1 |  |  |
| 5 | Извършване на ремонт на прозорци на 14-ти, 15-ти, 16-ти етаж и на оберлихта. Остъргване, почистване, грундиране на основните прозорци и облицовките. Нанасяне на 2 слоя боя. добавяйте или подмяна на влошените елементи с такива.  Вижте спецификациите за подробности. | EA | 4 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Изграждане на нова разширителна / контролна фуга. Работата включва рязане на зидария / бетон, монтаж на нова гумена изолация, маскираща лента, грунд и уплътнител. Всички работи да се извършват в съответствие с чертежите и спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 7 | Изграждане на нова разширителна / контролна фуга. Пробиване на отвори с ширина 2' в зидарията, изграждане на разширяваща / контролна фуга според детайла, Подмяна на тухлите. Работата включва трионно рязане на зидария / бетон, монтаж на нова гумена изолация, маскираща лента, грунд и уплътнител. Всички работи да се извършват в съответствие с чертежите и спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 8 | Монтиране на нова контролна фуга (бетонна тухла). Изваждане / подмяна на зидарията, изграждане на контролна фуга според детайлите, Подмяна на тухлите. Работата включва рязане на зидарията с трион / бетон, монтаж на нова гумена изолация, маскираща лента, грунд и уплътнител. Всички работи да се извършват в съответствие с чертежите и спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 9 | Извършване на ремонт на бетоните. Отстраняване на разхлабения или прекомерно разлепен хоросан. Изрязване на целия влошен бетон от колоните (включително арматурата, която се простира извън контура на сградата). Почистване на района. Нанасяне на антикорозионно покритие, запълване отново с бетон и загладете повърхността. Всички работи, както е описано и показано в спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 10 | Измиване под налягане и покриване с 2 слоя дишаща хидроизолационна покривка всички открити бетонни повърхности. Ремонтът на бетона и контролните фуги трябва да бъде завършен преди тази работа. | LS | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Отстраняване и подмяна на напукани, нащърбени, обезцветени, разместени или напукани тухли, както е показано на плановете. | LS | 1 |  |  |
| 12 | Отстраняване и подмяна на натрошени, обезцветени, изместени или напукани тухли. Надбавки 100 индивидуални тухли | EA | 100 |  |  |
| 13 | Отстраняване и подмяна на натрошени, обезцветени, изместени или напукани тухли. Надбавки | SF | 500 |  |  |
| 14 | Изрязване на фугите в зидарията на местата, определени в плановете. Извършване на работата в съответствие с детайлите и спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 15 | Изрязване на фугите. Извършване на работа в съответствие с детайлите и спецификациите. Надбавки | SF | 1000 |  |  |
| 16 | Ремонт на пукнатините в зидарията. Изваждане и подмяна на тухлите в съответствие с детайлите. Вижте чертежите за локациите. Работата да се извършва в съответствие със спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| **Западната фасада междинна сума** | | | | | **$ 0.00** |
| **G** | **Ниво на покрива** | | | | |
| 1 | Сваляне на всички корнизи/парапетни камъни на ниво вертикална преграда и замяната им с предварително отлети бетонни камъни. Всички работи трябва да бъдат извършени в съответствие със спецификациите и на местата, определени в плановете. | LS | 1 |  |  |
| 2 | Подмяна на покривните керемиди на покрива и 16-ия етаж с нови предварително отлети бетонни керемиди. Всички работи да се извършват в съответствие с чертежите и спецификациите. | LS | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Изстъргване, грундиране и покриване с епоксидно покритие на всички стълби на нивото на покрива и на нивото на оберлихта. Поставяне отново на скобите в зидарията с нови епоксидни лепени болтове. Запечатване според изискванията и поправете тухлената зидария в тази зона. Вижте чертежите и спецификациите за детайли. | LS | 1 |  |  |
| 4 | Отвеждаща водата облицовка около комини, на нивото на преградата, с PMMA ("Parapro"). Монтаж на два капака над комини и водооткапници от неръждаема стомана. Всички работи трябва да бъдат извършени в съответствие със спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 5 | Сваляне на бетонните капаци от зидани стълбове/опори на южната фасада на 17-ти етаж. Нанасяне на ново декоративно покритие, инсталиране на двустранна стряха от калайдисана мед, реглетна отвеждаща водата облицовка и изпълнение на всички позиции, включени в спецификациите. | EA | 2 |  |  |
| 6 | Отстраняване на влошения бетонов остатък от парапета на оберлихта. Нанасяне на нова замазка и водоустойчиво покритие с течна мембрана. Включване на всички необходими елементи, както е описано в спецификацията. | LS | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна на (или изграждане на нова) покриваща обшивка, с двуслойна медна покрита с калай обшивка. В тази позиция са включени: парапетите на покрива и нивото на оберлихта, преградните стени на оберлихта, парапетите на терасите на 16 и 3 етаж. Работата да се извършва в съответствие със спецификациите. | LS | 1 |  |  |
| 8 | Добавяне на разходите за тест за изтегляне на котвите на парапетите Изпитване (на две места/изпитвания). | EA | 4 |  |  |
| **Междинна сума на покрива** | | | | | **$ 0.00** |
| **Обща стойност на проекта** | | | | | **$ 0.00** |
| **Прогнозна продължителност на проекта - работни дни** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Н** | **Добавяне на допълнителна работа -**следните елементи не са включени в Договора. Цените на приетите допълнителни работи ще бъдат добавени към сумата на Договора | | | | |
| **1** | **ВАРИАНТ №1** | | | | |
| 1 | Добавяне на разходи за предоставяне на услуги за управление на безопасността на обекта - програма на пълен работен ден | LS | 1 |  |  |
| **Междинна сума** | | | | | **$ 0.00** |
| **2** | **ВАРИАНТ №2** | | | | |
| 1 | Законно осигуряване и изхвърляне на азбестовите и / или оловните материали. Отстраняването на азбеста трябва да се извършва от лицензиран изпълнител за отстраняване на азбест. Отстраняването на оловото да се извърши от изпълнител, сертифициран по EPA. Включвайте мониторинг на въздуха. Очаква се Изпълнителят да представи подходяща документация, доказваща сертифицирането. | LS | 1 |  |  |
| **Междинна сума** | | | | | **$ 0.00** |
| **3** | **ВАРИАНТ № 3** | | | | |
| 1 | Отстраняване на всички мраморни прозоречни первази. Подмяна с нови 2" мраморни прозоречни первази. Поставяне на хидроизолационна мембрана, дренажни отвори, первази и подкорнизни ръбове според спецификациите и детайлите. Запечатване според изискванията. | LS | 1 |  |  |
| **Междинна сума** | | | | | **$ 0.00** |
| **4** | **ВАРИАНТ № 4** | | | | |
| 1 | Измиване под налягане и почистване на всички оставащи фасади. Включване на промиване с киселина, ако е необходимо. | LS | 1 |  |  |
| **Междинна сума** | | | | | **$ 0.00** |
| **5** | **ВАРИАНТ № 5** | | | | |
| 1 | Изграждане на нови вертикални компенсационни фуги от долната страна на балкони (северна фасада) и издадени софити (южна фасада). За подробна информация виж чертежите. | LS | 1 |  |  |
| **Междинна сума** | | | | | **$ 0.00** |
| **6** | **ВАРИАНТ № 6** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж на нови и/или модификация на съществуващи дренажни системи на тераса на 3-ти етаж (север) за улавяне на потока дъждовна вода от предлагана (нова) водосточна тръба. Промяна на съществуваща на обекта връзка за отвеждане на дъждовен поток към канализацията, предоставяне на хидравлични изчисления, подаване на заявка в отдела по екология и получаване на необходимите разрешения и документи. | LS | 1 |  |  |
| **Междинна сума** | | | |  | **$ 0.00** |
| **7** | **ВАРИАНТ № 7** | | |  | |
| 1 | Подмяна на всички корнизни/парапетни камъни на подпорните стени на задния двор с нови предварително отлети бетонни керемиди. Включване на всички необходими елементи, както е посочено. Надбавки | LF | 65 |  |  |
| **Междинна сума** | | | |  | **$ 0.00** |
| **8** | **ВАРИАНТ № 8** | | |  | |
| 1 | Замяна на прозорци с нови, позволяващи отваряне, алуминиеви, с огнеустойчивост 1,5ч. | EA | 4 |  |  |
| **Междинна сума** | | | |  | **$ 0.00** |
| **9** | **ВАРИАНТ № 9** | | |  | |
| 1 | Подновяване на всички оставащи щурцове на южната фасада. Сваляне/замяна на 3 реда изместени тухли, монтаж на хидроизолация, отвеждаща водата облицовка, дренажни отверстия и водооткапници. Всички работи трябва да бъдат извършени в съответствие с подробното описание и спецификациите. | LS | 1ОСНЖ |  |  |
| **Междинна сума** | | | |  | **$ 0.00** |
| **10** | **ВАРИАНТ № 10** | | |  | |
| 1 | Отстраняване и подмяна на всички изкривени, натрошени, обезцветени, изместени или напукани тухли на източната и западната фасада. | LS | 1 |  |  |
| 2 | Отрязване и пренареждане 100% от фугите в зидарията на източната и западната фасада. | LS | 1 |  |  |
| 3 | Покриване на цялата източна и западна фасади с прозрачно, дишащо, водоотблъскващо покритие за зидария | LS | 1 |  |  |
| 4 | Сваляне/замяна на съществуващата ъглова отвеждаща водата облицовка с нова от калайдисана мед, от 2 части, отвеждаща водата система през стената с откапник и дренажен отвор. | LS | 1 |  |  |
| **Междинна сума** | | | |  | **$ 0.00** |
| **11** | **ВАРИАНТ № 11** | | |  | |
| 1 | Разходи за тестване: Тестване на анкерни болтове. Надбавки на 5 болта | EA | 5 |  |  |
| 1 | Разходи за тестване: Тестване на уплътнител. Надбавки на 5 места | LOC | 5 |  |  |
| 1 | Разходи за тестване: Тестване на изтичане на въздух на прозореца (тест на камера). Надбавки на 5 капандури. | EA | 5 |  |  |
| **Междинна сума** | | | |  | **$ 0.00** |

Цените са без включени данъци.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпис** |  |
| **Дата** | **\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_** |
| **Име и фамилия** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Длъжност**  **[качество на представляващия участника]** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Наименование на участника** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |