***Приложение № 1.1***

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:**

**„Доставка на материали за освежителни ремонти на работни помещения на МВнР- ЦУ”**

**по Обособена позиция № 1:**

**„Доставка и монтаж на ламиниран паркет”**

 Ламинираният паркет (лaминaтът) e нaй-пoпyляpнaтa и изпoлзвaнa пoдoвa нacтилĸa пpeз пocлeднитe гoдини в cвeтa.Лaминaтитe oт ĸлac 32 AC-4 с дебелина 8 милимeтpа имaт мнoгo пpeдимcтвa пpeд лaминaти c дpyги дeбeлини, cpeд тяx e мнoгo дoбpoтo ĸaчecтвo, голяма издръжливост и пpиeмливa цeнa, осигуряващи най-доброто cъoтнoшeниe ĸaчecтвo : цeна.

 **Изисквания**

1. Поръчката по Обособена позиция № 1 трябва да включва доставката

и монтажа на необходимите основни и помощни материали за полагане на ламиниран паркет в описаните в приложението към настоящата техническа спецификация помещения на МВнР-ЦУ.

 Изисквани количества на необходимите продукти:

* Ламиниран паркет с дебелина 8 мм, клас 32 АС-4: 510 кв.м;
* Подложка за ламиниран паркет, с дебелина 3мм: 510 кв.м;
* PVC первази с височина 50 мм: 390 л.м;
* Преходни лайстни с дължина 90 см: 27 бр.;
* Необходими елементи за монтаж на первази – метални щипки (клипси), дюбели и винтове – по 3 бр./л.м (за 390 л.м - общо приблизително – 1 200 броя);
* Снадки – средно по 6 бр. на помещение – 180 бр.;
* Ъгли – средно по 6 бр. на помещение – 180 бр.;
* Тапи (при врати) – по 3-4 броя на помещение – 110 бр.;

 Необходимите материали са описани и в таблицата за Количествено-стойностна сметка в Образец № 1.1. на Ценово предложение по Обособена позиция № 1 към публичната покана за обществената поръчка.

 **Техническите характеристики на предложените продукти трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти,** приета с ПМС № 325/06.12.2006 г., посл. изменение бр. 60 от 2014 г. на ДВ.

**2. Предложеният от участниците ламиниран паркет трябва да притежава следните характеристики:**

2.1. Да бъде **ĸлac 32 AC-4 с дебелина от 8 мм** и пpeднaзнaчeн зa изпoлзвaнe в oбщecтвeни сгради cъc cpeднo нaтoвapвaнe;

2.2. Да отговаря на изискванията на съответния стaндapт БДС ЕN13329:2006+А1:2010 или еквивалент.

2.3. Да притежава следните характеристики:

* стандартна за изисквания клас многопластова структура с ядро от HDF (high density fiberboard – плоскост от фибри с висока плътност);
* ycтoйчивocт нa тoплинa, нeгopимocт нa лaминиpaния пapĸeт, ĸaĸтo и пожароycтoйчивост зa пaднaлa нa пoдa тлeeщa цигapa;
* устойчивост на влага, избледняване, удар и хлъзгане;
* ycтoйчивocт нa xимичecĸи aĸтивни вeщecтвa и битова химия;
* Ламинатът трябва да бъде с антибактериално покритие или да е с такова покритие и структура, непозволяващи на микроорганизмите да се размножават;
* aнтиcтaтичнocт;
* здpaвинa нa cцeплeниe нa мexaнизмa зa зaĸлючвaнe нa съставните лaмeли. На късата и на дългата страна сглобката трябва задължително да бъде двоен клик, а на късата страна да няма пластмаса на сглобката, защото се разглобява и се чупи/разпада се.
* стандартен размер на ламелите (класически формат);
* форми на десена: минимум две паркетини по широчината на всеки ламел;
* без фаски (фуги);
* декоративни цветове: светъл (бежов) и тъмен (кафяв), избрани от възложителя след подписване на договора.

**2.4. Участникът трябва да приложи към техническото си предложение мостри на предложения от него ламиниран паркет в различни цветове (светли (бежови) и тъмни (кафяви)), цветен каталог, съдържащ цветовата гама (включително в бежово и кафяво) на предложения ламиниран паркет, заверени от участника копия на документи от техническата документация на производителя за предложения от участника ламиниран паркет: сертификат или декларация за експлоатационните показатели и техническа спецификация на продукта.**

 **Мострите следва да са с оригинален търговски етикет, определящ качествата на ламината и названието на производителя.**

2.5. Ламелите трябва да се доставят на пачки, като по този начин се гарантира тяхната недеформируемост, т.е. всяка ламела преди монтажа да е строго равнинна, а не изметната.

2.6. **Гapaнцията** на производителя на ламинирания паркет трябва да бъдесъс срок от **минимум 5 гoдини**.

3. **Срок за доставка:** до 15 работни дни, считано от датата на сключване на договора.

4. **Срок за монтаж:** минимум 40 работни дни, считано от осигуряване от страна на възложителя на достъп до съответните помещения. Монтажът следва да бъде извършен поетапно със заявка от възложителя за всяко едно помещение поотделно. Помещенията са посочени в приложения към настоящата Техническа спецификация опис.

5. Монтажът на ламинирания паркет трябва да се осъществи от опитни и квалифицирани специалисти, които да извършат сглобяването и стиковането правилно, за оптимално кратко време и при гарантирано качество на изпълнение. След завършване на всички монтажни работи се подписва окончателен приемо-предавателен протокол без рекламации и забележки.

6. Предложената от участника обща крайна цена следва да бъде изчислена със съответната обичайно предлагана от него търговска отстъпка.

Неразделна част от настоящата Техническа спецификация е следното приложение:

**Приложение № 1:** Опис на работните помещения - линейни размери, площи, необходими елементи и изисквания към монтажа.