**Приложение № 6**

(ОБРАЗЕЦ)

**ДО**

**……………………………………………..**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на 50 броя дигитални фотоапарати за нуждите на МВнР”**

От участник: .......…………………………...……............................................................

Седалище и адрес на управление: ………………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...., представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: **“…………….”**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**1.** След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

**2.** Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка, по начин, посочен в документацията за участие, а именно:

|  |  |
| --- | --- |
| Общи изисквания | Фотоапарат със софтуерна поддръжка на CANON SDK минимум 3.6.1. (64 bit) или по-висока, използван при разработката на софтуерното приложение за нуждите на националната визова система и да бъде в продуктовата листа на производителя минимум от 2017г. |
| Резолюция | Минимум 6000 x 4000 |
| Тип на фотоапарата | Огледално рефлексен |
| Обектив | С фокусно разстояние от минимум 18мм до минимум 55мм възможност за автофокус базиран на минимум 9 точки. Възможност за ръчен фокус. Минимално увеличение 1.6х |
| Дисплей | Мин 3“, минимум 900 000 Pxls |
| Размер на сензора | APS-C |
| Тип на сензора | CMOS |
| Скорост на затвора | Минимум 30s до 1/4000s |
| Светкавица | Вградена до минимум 9м, с таймер от мин 2 до 10s, кабел за синхронизация, wireless |
| Цветова организация | Поддръжка на минимум sRGB, Adobe RGB |
| Работни отношения на изображението | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
| Баланс на бялото | Минимум 6 профила, с възможност за автоматичен баланс и ръчен режим |
| Компресия на изображенията | JPEG: Фина, Нормална, RAW, без компресия |
| Запис на звук | да |
| Формат на запис на видео | 1980х1080@30p, MPEG-4, H.264 |
| Режим на снимане | Автоматичен, Портретна снимка, , Близък план, Нощен портрет, Без светкавица, |
| Карта памет | SD карта, SDHC карта или SDXC карта, 1GB минимум |
| Работна среда | 0 – 40°C, 85% или по-ниска влажност |
| Захранващи и зарядни устройства за батерии | Захранващ адаптер, комплект за самостоятелна работа на фотоапарата (110/220V), зарядно устройство за батерия, Lithium-Ion батерия с капацитет за работа минимум 600 снимки |
|  |  |
| Интерфейси | Hi-Speed USB, HDMI, микрофон, вграден WiFi, възможност за отдалечено управление |
| Съвместимост с OS | Windows 8.1, Windows 10 (64 bit) |
| Гаранция | 1-година международна гаранция от производителя или доставчика |
| Предоставяне на мостра | Предоставил съм мостра за провеждане на тестове за съвместимост с визовата информационна система на МВнР |

Предлаганият модел ще е оригинален, нов, в производство в момента и да има поддръжка за него.

Към предложението прилагаме документи, удостоверяващи техническите характеристики на устройствата, като от тях е видно, че техническите характеристики потвърждават предложените ни (техническа брошура, а в случай че някоя от изискваните характеристики не е посочена в техническата брошура, а в ръководството за ползване или друг документ, то той също следва да се приложи).

Предлаганият модел може да се види на електронната страница на производителя на адрес: ................................................................................................................................................

Заедно с офертата предоставям и мостра от предлагания модел с включена една батерия и зарядно устройство и една карта памет.

Оторизиран съм от производителя или от негов официален представител в България за продажба и гаранционен сервиз на предлаганата техника, предмет на обществената поръчка.

При подписване на договор ще представя Оторизационно писмо от производителя на оборудването или от негов официален представител за територия, включваща територията на Република България, за правото на участника за продажба и гаранционен сервиз на територията на Европейския съюз и Европейската икономическа зона.

1. **Условия за гаранционна поддръжка.**

Гаранционната поддръжка ще се осъществява в гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2. В случай на необходимост от извършване на диагностика и ремонт на устройствата в специализиран сервиз извън сградата на МВнР, същите ще се транспортират за наша сметка.

При възникване на извънгаранционен инцидент, ние ще извършим за своя сметка оглед на състоянието на техниката и диагностика, ще издадем констативен протокол за причините, довели до инцидента, възможностите за отстраняването, както и ще предложим цена за ремонта.

Гарантираме срок на реакция при проблем 1 работен ден и срок за отстраняване не повече от 10 работни дни, след уведомяване по телефон, електронна поща или факс.

Осъществяването на дейностите по поддръжката ще се извършва в работното време на възложителя (от 9:00 до 17:30 часа в работни дни).

**4. Срок за изпълнение**

Срокът за доставка по настоящата обществена поръчка е ......................... дни (не повече от 15 календарни дни) след сключване на договор, а срокът за гаранционната поддръжка е ......................... години (не- по-малко от 1 година), считано от датата на подписване на приемо - предавателния протокол за доставка.

Дата: ............ ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)